附件2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年虚拟电厂申请表

用户类型（□电力用户 / □负荷聚合商）：

用户编号： 税务登记证号：

用户名称：

自愿申请参与 年虚拟电厂工作。

申请时，已获知以下原则：

一、邀约响应一天不多于2次、每次持续时间不低于30分钟，累计时间不多于4小时；实时响应原则上每月不多于4次，每次不多于4小时。

二、单电力用户削峰响应能力原则上低于年度有序用电方案调控容量，一般低于其历年最高用电负荷的20%；

三、负荷聚合商视为单个电力用户参与实施，原则上每个负荷聚合商约定的响应能力不低于2000千瓦。

本用户指定项目联系人两名：

第一联系人姓名： 联系方式：

第二联系人姓名： 联系方式：

合同容量： kVA 运行容量： kVA

申请响应能力

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应类型  响应时段 | 邀约（kW） | | 实时（kW） |
| 提前1天 | 提前4小时 | / |
| 填谷段（2:00-5:00） |  |  |  |
| 早峰（10:00-12:00） |  |  |  |
| 午峰（14:00-17:00） |  |  |  |

签字盖章：

日 期：

电力用户明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 | |  | | 用户编号 | | |  | |
| 报装容量  （kVA） | |  | | 夏季最高运行负荷（kW） | | |  | |
| 申报约定响应能力  （kW） | | 类型 | | 提前1天 | | | 提前4小时 | |
| 容量 | | 时段 | 容量 | 时段 |
| 谷段（2:00-7:00） | |  | |  |  |  |
| 早峰（9:00-12:00） | |  | |  |  |  |
| 午峰（14:00-17:00） | |  | |  |  |  |
| 申报实时响应能力  （kW） | | 类型 | | 容量 | | | | |
| 谷段（2:00-5:00） | |  | | | | |
| 早峰（10:00-12:00） | |  | | | | |
| 午峰（14:00-17:00） | |  | | | | |
| 序号 | 参与响应的主要设备 | | 设备容量  （kW） | 响应参与方式（调节或关停） | 响应容量  （kW） | | 是否可监测/远程控制 | 所属计量点编号 |
| 1 |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 |  | |  |  |  | |  |  |
| 4 |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 |  | |  |  |  | |  |  |
| 6 |  | |  |  |  | |  |  |
| 7 |  | |  |  |  | |  |  |
| 8 |  | |  |  |  | |  |  |

备注：由电力用户据实填写此表，由广州供电局核实。用户自己填写不实的，会被排除出响应用户范围。

签字盖章：

日 期：

负荷聚合商及其代理用户明细表

负荷聚合商代理用户明细表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 代理用户名称 | 代理用户编号 | 报装容量  （kVA） | 夏季最高运行负荷（kW） | 最大响应能力（kW） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |
| 负荷聚合商响应能力总计 | | | | |  |

代理用户明细表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理用户名称 | |  | | 代理用户编号 | | |  | |
| 报装容量  （kVA） | |  | | 夏季最高运行负荷（kW） | | |  | |
| 申报约定响应能力  （kW） | | 类型 | | 提前1天 | | | 提前4小时 | |
| 容量 | | 时段 | 容量 | 时段 |
| 谷段（2:00-7:00） | |  | |  |  |  |
| 早峰（9:00-12:00） | |  | |  |  |  |
| 午峰（14:00-17:00） | |  | |  |  |  |
| 申报实时响应能力  （kW） | | 类型 | | 容量 | | | | |
| 谷段（2:00-5:00） | |  | | | | |
| 早峰（10:00-12:00） | |  | | | | |
| 午峰（14:00-17:00） | |  | | | | |
| 序号 | 参与响应的主要设备 | | 设备容量  （kW） | 响应参与方式（调节或关停） | 响应容量  （kW） | | 是否可监测/远程控制 | 所属计量点编号 |
| 1 |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 |  | |  |  |  | |  |  |
| 4 |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 |  | |  |  |  | |  |  |
| 6 |  | |  |  |  | |  |  |
| 7 |  | |  |  |  | |  |  |
| 8 |  | |  |  |  | |  |  |

备注：由负荷聚合商据实填写此表，由广州供电局核实。负荷聚合商填写不实的，会被排除出响应用户范围。

签字盖章：

日 期：